**VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

**Образац 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | ОПИС УСЛУГА | Ј.М. | КОЛ. | ЦЕНА ПО ЈМ | ЦЕНА |
| РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ | | | | | |
| 1 | Пробијање међуспратне конструкције за пролаз канализациониих цеви. Дебљина таванице 25цм  Шут прикупити изнет и утоварити и одвести на депонију до 5км  Обрачун по комаду  ф50  ф100  ф75 | ком  ком  ком | 60  60  120 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојеће санитарије; радове на демонтажи  извести пажљиво како би се избегла већа оштећења зидова;  демонтирани материјал одложити на место које одреди  инвеститор, а настали шут одвести на депонију до 15км;  Обрачун по ком.:  Зидне славине.............................................  Керамички лавабои......................................  Обзидане туш каде.................................  Одводне решетке сливника ф70  WЦ-котлића са изливом..............................  WЦ-шоља........................................................ | ком  ком  ком  ком  ком  ком | 31  25  60  60  36  60 |  |  |
| 3 | Демонтажа канализационог развода од металних цеви; радове на демонтажи  извести пажљиво са претходним топЉеЊем олова како би се избегла већа оштећења зидова;  демонтирани материјал одложити на место које одреди  инвеститор, а настали шут одвести на депонију до 15км;  Обрачун по м':  ЛГ канализационе цеви Ø50мм............................  ЛГ канализационе цеви Ø75мм..........................  ЛГ канализационе цеви Ø110мм............................  ЛГ канализационе цеви Ø125мм........................... | м1  м1  м1  м1 | 136  110  98  58 |  |  |
| 4 | Демонтажа водоводног развода : радове на демонтажи  извести пажљиво како би се избегла већа оштећења зидова;  демонтирани материјал одложити на место које одреди  инвеститор, а настали шут одвести на депонију до 5км;  Обрачун по м':  ППР водоводне цеви : | м1 | 151 |  |  |
| 5 | Демонтажа и поновна гипсаног и растер плафона ради поправке плафонског канализационг развода  Обрачун по м2 | м2 | 150 |  |  |
| 6 | Обијање цементне кошуљице, утовар и одвоз шута на депонију до 5км  Обрачун по м2 | м2 | 76 |  |  |
| 7 | Заптивање пролаза вертикалних продора у медјуспратној конструкцији цементним малтером  Обрачун по комаду | ком | 180 |  |  |
| Радови на монтажи | | | | | |
| 8 | Набавка потребног материјала и монтажа канализационе разводне  мреже од ПВЦ цеви за кућну канализацију комплет са фитингом;  У цену урачунато пробијање отвора и крпљење истих;  Обрачун по м´ монтиране мреже:  Ø50мм...................  Ø75мм...................  Ø110мм.................  Ø125мм................. | м1  м1  м1  м1 | 136,00  110,00  98,00  58,00 |  |  |
| 9 | Набавка потребног материјала и извођење водоводне разводне  мреже од ППР цеви са потребним фитингом, цпоЉни развод  у цену је урачунато пробијање потребнх отвора,  крпљење истих као и употреба држача; Обрачун по м´ монтираног  развода:  ДН 20........................  ДН 25........................ | м1  м1 | 125,2  24,8 |  |  |
| 10 | Монтажа демонтираних туш славина .  Обрачун по комаду | ком | 24 |  |  |
| 11 | Монтажа демонтираних вц шоља са заменом свих потребних елемената( гума, сет за монтажу, гензла)  Обрачу по комаду | ком | 48 |  |  |
| 12 | Набавка и замена оштећених панцир црева дужине 30цм  Обрачун по комаду | ком | 48 |  |  |
| 13 | Замена мешача на батеријама за лавабо и туш кабине  Обрачун по комаду | ком | 96 |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа равних пропусних вентила;  Обрачун по ком.:  ДН 25........................  ДН 20........................ | ком  ком | 8  4 |  |  |
| 15 | Набавка и монтажа угаоног вентила (ЕК-вентил);  Обрачун по комаду: | ком | 46 |  |  |
| 16 | Набавка и уградња ПВЦ вертикалног сливника са  хромираном решетком 15 х 15цм; Обрачун по ком.:  Ø 75мм: | ком | 60 |  |  |
| 17 | Испитивање канализационе мреже на водонепропусност;  Обрачун по м´: | м1 | 346 |  |  |
| 18 | Набавка, транспорт и уградња WЦ-шоље комплет  са даском, водокотлићем  и испирном цеви; Обрачун по ком.: | ком | 18 |  |  |
| 19 | Набавка и поставЉаЊе ПВЦ цеви за водокотлић са дихтунгом и везним гумама.  Обрачун по комаду | ком | 48 |  |  |
| 20 | Набавка и уградња водокотлића у свему као постојећи  Обрачун по комаду | ком | 24 |  |  |
| 21 | Набавка, трнспорт и уградња керамичког умиваоника  60/55цм, комплет са ПВЦ сифоном и прикључењем на  канализациону мрежу; Обрачун по комаду: | ком | 25 |  |  |
| 22 | Набавка и замена ПВЦ сифона за умиваоник  Обрачун по комаду | ком | 46 |  |  |
| 23 | Набавка, трнспорт и уградња металне туш каде 80 х 80цм  комплет са ПВЦ сифоном, као и прикључењем на водоводну и  канализациону мрежу; у цену улази обзидјиваЊе каде. Обрачун по комаду: | ком | 27 |  |  |
| 24 | Набавка и замена ПВЦ сифона за туш каде  Обрачун по комаду | ком | 43 |  |  |
| 25 | Набавка и монтажа једноручне самостојеће славине за топлу  и хладну воду ; Обрачун по ком.: | ком | 26 |  |  |
| 26 | Набавка и монтажа једноручне зидне батерије за топлу  и хладну воду са тушем; Обрачун по ком.: | ком | 17 |  |  |
| ОСТАЛИ РАДОВИ | | | | | |
| 27 | Зидање зидова туш каде од опеке у слоју цементног малтера  Обрачун по ком: | ком | 60 |  |  |
| 28 | Поправка унутрашњих зидова , плафона и пода на местима где су  оштећени приликом извођења радова на изради В и К,  цементним малтером; Обрачун по м2: | м2 | 170 |  |  |
| 29 | Израда цементне кошуљице са додатком фибер влакна  Обрачун по м2 | м2 | 76 |  |  |
| 30 | Израда хоризонталне хидро изолације пода мокрог чвора  материјалом СИКА Ластик – 1К или слично, премазивањем ваљком или  глеталицом у два слоја до максималне дебљине 4мм у  свему према упутству произвођача; Обрачун по м2 : | м2 | 248,4 |  |  |
| 31 | Набавка и постављање керамичких плочица на месту интервенција (оштећена настала обијањем када и проласка инсталација)  лепку преко већ постојећих плочица уз предходну припрему и  премазивање одговарајућим подлогама  Обрачун по м²: | м2 | 248,4 |  |  |
| 32 | Набавка и уградња ПУ заптивне масе на свим критичним местима и око туш каде  Обрачун по м1: | м1 | 256 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:** | дин. |
| **Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:** | дин. |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом** | дин. |
| Словима: | |

1. **Рок извршења услуга** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. **Рок плаћања** **и начин плаћања**

А.– вирмански на рачун понуђача , у року од не дужем од 45 календарских дана

од дана пријема фактуре. Понуђени рок дана

Б.- Авансно максимално 50%

Заокружити А или Б

3. **Рок важења понуде**: (не краћи од 30 дана),

понуђени рок важења понуде \_\_\_\_\_\_\_

4.Гарантни рок за извршене услуге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (минимално 2 године)