**VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

 **Образац 5**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр | ОПИС УСЛУГА | Ј.М. | КОЛ. | ЦЕНА ПО ЈМ | ЦЕНА |
| РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ |
| 1 | Пробијање међуспратне конструкције за пролаз канализациониих цеви. Дебљина таванице 25цмШут прикупити изнет и утоварити и одвести на депонију до 5кмОбрачун по комадуф50ф100ф75 | комкомком | 6060120 |  |  |
| 2 | Демонтажа постојеће санитарије; радове на демонтажиизвести пажљиво како би се избегла већа оштећења зидова;демонтирани материјал одложити на место које одредиинвеститор, а настали шут одвести на депонију до 15км;Обрачун по ком.:Зидне славине.............................................Керамички лавабои......................................Обзидане туш каде.................................Одводне решетке сливника ф70WЦ-котлића са изливом..............................WЦ-шоља........................................................ | комкомкомкомкомком | 312560603660 |  |  |
| 3 | Демонтажа канализационог развода од металних цеви; радове на демонтажиизвести пажљиво са претходним топЉеЊем олова како би се избегла већа оштећења зидова;демонтирани материјал одложити на место које одредиинвеститор, а настали шут одвести на депонију до 15км;Обрачун по м':ЛГ канализационе цеви Ø50мм............................ЛГ канализационе цеви Ø75мм..........................ЛГ канализационе цеви Ø110мм............................ЛГ канализационе цеви Ø125мм........................... | м1м1м1м1 | 1361109858 |  |  |
| 4 | Демонтажа водоводног развода : радове на демонтажиизвести пажљиво како би се избегла већа оштећења зидова;демонтирани материјал одложити на место које одредиинвеститор, а настали шут одвести на депонију до 5км;Обрачун по м':ППР водоводне цеви : | м1 | 151 |  |  |
| 5 | Демонтажа и поновна гипсаног и растер плафона ради поправке плафонског канализационг разводаОбрачун по м2 | м2 | 150 |  |  |
| 6 | Обијање цементне кошуљице, утовар и одвоз шута на депонију до 5кмОбрачун по м2 | м2 | 76 |  |  |
| 7 | Заптивање пролаза вертикалних продора у медјуспратној конструкцији цементним малтеромОбрачун по комаду | ком | 180 |  |  |
| Радови на монтажи |
| 8 | Набавка потребног материјала и монтажа канализационе разводнемреже од ПВЦ цеви за кућну канализацију комплет са фитингом;У цену урачунато пробијање отвора и крпљење истих;Обрачун по м´ монтиране мреже:Ø50мм...................Ø75мм...................Ø110мм.................Ø125мм................. | м1м1м1м1 | 136,00110,0098,0058,00 |  |  |
| 9 | Набавка потребног материјала и извођење водоводне разводнемреже од ППР цеви са потребним фитингом, цпоЉни разводу цену је урачунато пробијање потребнх отвора,крпљење истих као и употреба држача; Обрачун по м´ монтираногразвода:ДН 20........................ДН 25........................ | м1м1 | 125,224,8 |  |  |
| 10 | Монтажа демонтираних туш славина .Обрачун по комаду | ком | 24 |  |  |
| 11 | Монтажа демонтираних вц шоља са заменом свих потребних елемената( гума, сет за монтажу, гензла)Обрачу по комаду | ком | 48 |  |  |
| 12 | Набавка и замена оштећених панцир црева дужине 30цмОбрачун по комаду | ком | 48 |  |  |
| 13 | Замена мешача на батеријама за лавабо и туш кабинеОбрачун по комаду | ком | 96 |  |  |
| 14 | Набавка и монтажа равних пропусних вентила;Обрачун по ком.:ДН 25........................ДН 20........................ | комком | 84 |  |  |
| 15 | Набавка и монтажа угаоног вентила (ЕК-вентил);Обрачун по комаду: | ком | 46 |  |  |
| 16 | Набавка и уградња ПВЦ вертикалног сливника сахромираном решетком 15 х 15цм; Обрачун по ком.:Ø 75мм: | ком | 60 |  |  |
| 17 | Испитивање канализационе мреже на водонепропусност;Обрачун по м´: | м1 | 346 |  |  |
| 18 | Набавка, транспорт и уградња WЦ-шоље комплетса даском, водокотлићеми испирном цеви; Обрачун по ком.: | ком | 18 |  |  |
| 19 | Набавка и поставЉаЊе ПВЦ цеви за водокотлић са дихтунгом и везним гумама.Обрачун по комаду | ком | 48 |  |  |
| 20 | Набавка и уградња водокотлића у свему као постојећиОбрачун по комаду | ком | 24 |  |  |
| 21 | Набавка, трнспорт и уградња керамичког умиваоника60/55цм, комплет са ПВЦ сифоном и прикључењем наканализациону мрежу; Обрачун по комаду: | ком | 25 |  |  |
| 22 | Набавка и замена ПВЦ сифона за умиваоникОбрачун по комаду | ком | 46 |  |  |
| 23 | Набавка, трнспорт и уградња металне туш каде 80 х 80цмкомплет са ПВЦ сифоном, као и прикључењем на водоводну иканализациону мрежу; у цену улази обзидјиваЊе каде. Обрачун по комаду: | ком | 27 |  |  |
| 24 | Набавка и замена ПВЦ сифона за туш кадеОбрачун по комаду | ком | 43 |  |  |
| 25 | Набавка и монтажа једноручне самостојеће славине за топлуи хладну воду ; Обрачун по ком.: | ком | 26 |  |  |
| 26 | Набавка и монтажа једноручне зидне батерије за топлуи хладну воду са тушем; Обрачун по ком.: | ком | 17 |  |  |
| ОСТАЛИ РАДОВИ |
| 27 | Зидање зидова туш каде од опеке у слоју цементног малтераОбрачун по ком: | ком | 60 |  |  |
| 28 | Поправка унутрашњих зидова , плафона и пода на местима где суоштећени приликом извођења радова на изради В и К,цементним малтером; Обрачун по м2: | м2 | 170 |  |  |
| 29 | Израда цементне кошуљице са додатком фибер влакнаОбрачун по м2 | м2 | 76 |  |  |
| 30 | Израда хоризонталне хидро изолације пода мокрог чвораматеријалом СИКА Ластик – 1К или слично, премазивањем ваљком илиглеталицом у два слоја до максималне дебљине 4мм усвему према упутству произвођача; Обрачун по м2 : | м2 | 248,4 |  |  |
| 31 | Набавка и постављање керамичких плочица на месту интервенција (оштећена настала обијањем када и проласка инсталација)лепку преко већ постојећих плочица уз предходну припрему ипремазивање одговарајућим подлогамаОбрачун по м²: | м2 | 248,4 |  |  |
| 32 | Набавка и уградња ПУ заптивне масе на свим критичним местима и око туш кадеОбрачун по м1: | м1 | 256 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:** | дин. |
| **Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:** | дин. |
| **Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом** | дин. |
| Словима: |

1. **Рок извршења услуга** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 2. **Рок плаћања** **и начин плаћања**

 А.– вирмански на рачун понуђача , у року од не дужем од 45 календарских дана

 од дана пријема фактуре. Понуђени рок дана

 Б.- Авансно максимално 50%

Заокружити А или Б

3. **Рок важења понуде**: (не краћи од 30 дана),

понуђени рок важења понуде \_\_\_\_\_\_\_

 4.Гарантни рок за извршене услуге \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (минимално 2 године)